**Multiplica tus posibilidades:**

**Actualización de firmware para X1D y H6D  
& nuevo adaptador XPAN**

**Hasselblad anuncia una nueva actualización de firmware 1.20 para los sistemas X y H. Hasselblad renueva una vez más su compromiso por mejorar constantemente la experiencia cualitativa de sus clientes. Por ello, esta actualización pretende incrementar la libertad creativa en los equipos X y H.**

**Además amplía la gama de los objetivos que se pueden usar con la X1D optimizándola para el uso de los legendarios objetivos de la cámara XPAN.**

Gotemburgo, 20 de diciembre 2017.

**ADAPTADOR ÓPTICAS XPAN**

Siempre comprometidos con mejorar continuamente la experiencia de los usuarios de la X1D, ahora tenemos el placer de anunciar el lanzamiento del nuevo adaptador de ópticas XPAN que pone a disposición del sistema X todos los legendarios objetivos XPAN de Hasselblad.

Recomendamos a todos los usuarios que adquieran el adaptador XPAN actualizar el firmware de su X1D a la versión [Firmware 1.20](https://hasselblad.us9.list-manage.com/track/click?u=e56e0213806c5aee040ebeb22&id=0ecbe20fbe&e=f41902a194) registrándose como usuario en la web de Hasselblad. Esta última actualización permite además modos de recorte seleccionables que encajan con las proporciones clásicas del sistema XPan. Hasselblad continuará reforzando su legado creando un adaptador que permita conectar el Sistema X con el Sistema V. También tiene previsto un cargador de batería dual para el sistema X1D.

El adaptador XPan estará disponible a partir de mediados de enero por un PVPR.  149€ (sin IVA).

**FIRMWARE 1.20**Avances muy importantes se han logrado con la última actualización de firmware.

Tanto para la H6D como para la X1D, la última versión es la 1.20 de este mes de diciembre. Esta última actualización permite en ambas cámaras modos de recorte seleccionables, copias de seguridad en una tarjeta secundaria, visualizar el modelo del objetivo en las informaciones EXIF, una información más amplia en la superposición de nivel de burbuja. Y, en la X1D, se gana además la capacidad de la vista previa instantánea, la navegación de imágenes en el visor (EVF), el zoom durante el *live view* y un fácil movimiento del punto de enfoque.

Para descargas del firmware actuales, regístrese como usuario en la web de Hasselblad ([www.hasselblad.com](http://www.hasselblad.com)).

Distribuidor de Hasselblad para España:

RODOLFO BIBER, S.A.

[www.robisa.es](http://www.robisa.es)

[info@robisa.es](mailto:info@robisa.es)