**Uma nova era de luz cinematográfica   
com a Rotolight Titan™ X2**



**Lisboa, 10 de setembro de 2019 –** A Rotolight, fabricante líder em sistemas de iluminação LED para fotografia, vídeo, broadcast e cinema, prepara-se para redefinir o standard da iluminação cinematográfica com a Titan™ X2. Uma revolucionária luz LED suave, a Titan™ X2 utiliza tecnologia RGBWW estado da arte para oferecer uma saída de luz sem par, cores precisas para tons de pele incríveis e um conjunto de funcionalidades inovadoras criadas para aumentar as possibilidades criativas dos profissionais da luz. Desenhada e fabricada no Reino Unido de acordo com standards aeroespaciais, a Titan™ X2 representa o mais recente da tecnologia LED num conjunto elegante e robusto, desenvolvido para durar.

Enquanto a luz suave 2x1 mais brilhante alguma vez criada sem nenhum do peso extra, a Titan™ X2 oferece potência suficiente para se adaptar a qualquer ambiente de iluminação e desempenhar com excelência em todo o espetro CCT entre 3000K e 10.000K.

Com a tecnologia de patente pendente SmartSoft™, os profissionais da luz podem agora ajustar eletronicamente a difusão, foco e distribuição da luz. Esta tecnologia pode ser usada localmente, através de DMX ou sem fios. Com a maior abertura de luz de qualquer luminária 2x1, a Titan™ X2 oferece uma saída suave que envolve os objetos e evita as sombras agudas.

Com um ecrã tátil LCD robusto e interface de utilização rápida e intuitiva, a Titan™ X2 é um exemplo de facilidade de uso e poupança de tempo. Os profissionais já não precisam de navegar por submenus complexos, sendo agora capazes de aceder a funcionalidades chave com um simples toque graças aos ícones de início rápido e aos até 10 presets personalizáveis. Pela primeira vez, o mostrador totalmente a cores permite pré-visualizações no ecrã da biblioteca extensa de filtros da Titan™ X2, permitindo aos cinematógrafos obter exatamente as cores que procuram.

A luz LED Titan™ X2 também inclui o PentaChromic Colour Engine™ da Rotolight, que garante tons de pele precisos e cores vívidas. Com um desempenho CRI e TLCI exemplar, a Titan™ X2 é meticulosa na reprodução da cor, reduzindo as necessidades de pós-produção. À disposição do utilizador estão 16,7 milhões de cores, todas disponíveis nos cinco modos de iluminação: CCT, HSI, RGBW, XY e Filter.

A Titan™ X2 inclui a premiada seleção de CineSFX™ personalizáveis (Fire, Lightning, TV, Gunshot, Paparazzi, entre outros). Desenvolvida em parceria com o veterano dos efeitos especiais, Stefan Lange (*Batman, James Bond ‘Skyfall’, Tomb Raider*), a CineSFX™ utiliza o motor de cores RGB da Titan para oferecer efeitos de luz a cores realistas.

O flash High Speed Sync (1/8000th) com uma poderosa saída e sem tempos de reciclagem é ideal para estúdios de topo e fotógrafos de retratos. Com um recetor de flash Elinchrom Skyport, até dez Titan™ X2 podem ser ativadas sem fios a uma distância de até (200m) com o transmissor Rotolight HSS, disponível para todas as principais fabricantes de câmaras.

Altamente versátil, a Titan™ X2 está equipada com W-DMX, Bluetooth\* (para controlo de app), compatibilidade LumenRadio integrada\*, recetor de flash Elinchrom Skyport e RJ45, oferecendo controlo pleno desde o primeiro momento.

Com eficiência energética de topo, a Titan™ X2 é indicada para estúdios e trabalhos on location. Compacta e robusta, ela inclui quatro alças em alumínio para transporte simples e está disponível com uma variedade de opções de montagem. Cuidadosamente calibrada e desenvolvida individualmente usando os materiais de maior qualidade, a Titan™ X2 permite um desempenho consistentemente incrível e vários anos de operação.

Veja a Titan em ação no IBC 2019, no booth 12.E37, ou visite [www.rotolight.com/titan](http://www.rotolight.com/titan) para mais informações.

**Disponibilidade e preço**

A Rotolight Titan™ X2 estará disponível em novembro com um preço por anunciar.

\* Bluetooth e LumenRadio estão incluídos como standard e serão ativados através de uma atualização de firmware no primeiro trimestre do próximo ano.

**Mais informações:** <https://www.robisa.es/rotolight/>  
**Fotos de alta resolução:** <https://fotos.aempress.com/Robisa/Rotolight/Rotolight-Titan-X2/>

**Para mais informações, contacte:**

  
  
António Eduardo Marques / Nuno Monteiro Ramos  
Email: [robisa@aempress.com](mailto:robisa@aempress.com)   
Tlm.: 218 019 830