**X2D 100C Lightweight Field Kit**

**(XCD 4/21 + XCD 4/45P)**

**Un kit, todas las aventuras**

El Kit de campo ligero X2D 100C incluye la última generación de cámaras de formato medio mirrorless de Hasselblad, con la cámara X2D 100c como bandera, y los objetivos XCD 4/21 y XCD 4/45P acompañándola. En total, el kit solamente pesa 1810g, haciéndolo fácil de mover durante largos rodajes, caminatas a lugares de difícil acceso o la hora de guardarlo.1

1. *El cuerpo de la cámara X2D 100C pesa 890g (incluyendo la batería y excluyendo la cubierta protectora), la lente XCD 4/21 pesa 600g (excluyendo la visera y la tapa) y la lente XCD 4/45P pesa 320g (excluyendo la visera y la tapa).*

Ambos objetivos, el XCD 4/21 y el XCD 4/45P cuentan con ópticas de clase mundial que liberan completamente el potencial de los 100 megapíxeles de la X2D 100c y apoyan de forma fiable la Hasselblad Natural Colour Solution (HNCS) en la conservación de colores reales. Una pareja de ultra gran angulares de 17 mm y 36 mm cubren la mayoría de los escenarios de viaje, desde paisajes, arquitectura, documental, calle y fotografía fija, convirtiéndolos en una elección versátil para entusiastas de los viajes y los paisajes.

**X2D 100C - Re imaginando el formato medio**

Como la bandera de la última generación de cámaras mirrorless de formato medio de Hasselblad, la X2D 100C tiene un sensor BSI CMOS de 100 megapíxeles, estabilización de imagen en el cuerpo (IBIS) de 5 ejes y 7 paradas, PDAF y un SSD de 1 TB incorporado. Con una gran cantidad de avances tecnológicos en calidad de imagen, enfoque, estabilización, capacidad de respuesta y rendimiento de almacenamiento, la X2D 100C nos entrega una experiencia creativa más allá de nuestra imaginación. 2

1. *Para más detalles, por favor visiten la página oficial de producto, de la X2D 100C en la web de Hasselblad.*

**XCD 4/21 – Un gran paisaje**

Equivalente a una distancia focal full-frame de 17 mm, el objetivo fijo ultra gran angular XCD 4/21 es perfecto para la fotografía de paisajes o arquitectura. La lente está fabricada con precisión e incorpora dos elementos asféricos, y cuenta con trece elementos en nueve grupos para brindar una calidad de imagen excelente desde el centro de la lente hasta el borde.

El XCD 4/21 solamente pesa 600g y tiene un diámetro de filtro de 77 mm utilizado para conectar sin esfuerzo a filtros UV/CPL/ND.

**XCD 4/45P- Ligero, compacto y nítido**

El XCD 4/45P se posiciona como el más ligero y pequeño de la familia de objetivos XCD. Posee un tamaño compacto de sólo 47mm y un peso de 320g, casi lo mismo que un flas de zapata profesional3. Equivalente a un 36mm puedes usarlo para documentales, fotografía callejera, gastronómica o fija.

1. *Distancia desde la lente hasta la brida de montaje.*

Esta lente nítida e intrincada hereda el rendimiento óptico incomparable de Hasselblad. La XCD 4/45P incorpora nueve elementos en siete grupos, incluyendo dos elementos asféricos lo que resulta en un rendimiento óptico de última generación en una forma compacta. A pesar de su pequeño tamaño, la óptica inquebrantable de clase mundial permite que las cámaras del Sistema X de Hasselblad logren imágenes nítidas y de alta resolución.

El sistema de obturador está diseñado con precisión para ser sutil y discreto. El obturador de hoja integrado sigue siendo ligero y rápido, lo que permite sincronizar el flas hasta 1/2000 s para fotografía de estudio y documental que requiere una perturbación mínima. La lente XCD 45P tiene una distancia focal mínima de 35cm y una escala máxima de imagen de 1:5.2, convirtiéndolo en el mejor para fotografía gastronómica y fija.