**LE SOLICITAMOS QUE MANTENGA EL CONTENIDO DE ESTA CARPETA BAJO ESTRICTO EMBARGO**

**HASTA EL LANZAMIENTO OFICIAL DEL PRODUCTO ANGELBIRD EL MARTES 27 DE JUNIO, HASTA LAS 04:00 PM (CET).**

## 

## **Las tarjetas de memoria CFexpress Type B SE y SX de Angelbird ofrecen grabación ininterrumpida de alta velocidad y NUEVAS capacidades más altas para profesionales y creadores de próxima generación**

Martes, 27 de junio de 2023

Dornbirn, Austria -- Angelbird Technologies GmbH amplía sus líneas de tarjetas de memoria CFexpress Tipo B SE y SX con una tarjeta SE de 1 TB de capacidad integral capaz de producción RAW avanzada de 8K+ y una tarjeta SX de 330 GB diseñada para fotografía de ráfaga ilimitada. Ambas tarjetas ofrecen acceso a tecnología líder en la industria, la cual invita a la próxima generación de creadores de contenido y profesionales a actualizarse a la tecnología CFexpress Tipo B.

* **AV PRO CFexpress B SE** 512 GB **| NUEVA 1 TB**
* **AV PRO CFexpress B SX**  160 GB **| NUEVA 330 GB**

*“Angelbird ha sido durante mucho tiempo una marca de nicho entre los cineastas y fotógrafos profesionales. Nos hemos ganado la confianza de nuestros clientes y socios de la industria con medios confiables de alto rendimiento y un servicio personalizado.*

*Con las líneas CFexpress Type B SE y SX, queríamos ofrecer tarjetas de tecnología avanzada que satisfagan las necesidades únicas de vloggers, entusiastas del video, estudiantes y profesionales a tiempo parcial, personas que se toman en serio la mejora de la calidad de su producción, que simplemente tal vez no estén financiados por Netflix (¡todavía!)”****- Roman Rabitsch, Fundador y CEO de Angelbird Technologies GmbH***

**PARA LA PRODUCCIÓN DE SIGUIENTE NIVEL**

**AV PRO CFexpress B SE**

La **Nueva Tarjeta 1 TB AV PRO CFexpress B SE** de Angelbird card se basa en tecnología profesional avanzada con un rendimiento que supera las demandas de datos requeridas para grabar en hasta 12K+ RAW. Al mantener altas velocidades de escritura de 1300 MB/s, la tarjeta permite conservar los detalles de imagen más nítidos y la precisión del color durante toda la grabación.

La NUEVA tarjeta AV PRO CFexpress B SE, de mayor capacidad, permite una calidad de grabación ininterrumpida de primera clase en manos de un nuevo y emocionante grupo de talentos creativos, para aún más posibilidades de producción. Los creadores visuales de todos los niveles pueden capturar videos de alta tasa de bits sin interrupciones e imágenes detalladas sin dudar en perder la toma debido a la capacidad limitada.

La tarjeta de **512 GB AV PRO CFexpress B SE** se ha establecido firmemente como una de las tarjetas multimedia más populares de Angelbird desde su presentación el año pasado. Con la velocidad de escritura sostenida ininterrumpida Stable Stream™ de 800 MB/s, el rendimiento de grabación constante se mantiene en toda la capacidad de la tarjeta, sin retrasos ni aceleración de la velocidad. Las excepcionales capacidades de grabación, de hasta 8K RAW, y mayor capacidad hacen de esta tarjeta una opción ideal para filmaciones independientes, producción de cortos de video, producción de contenido social y fotografía profesional.

**HÉROE DE LA FOTOGRAFÍA EN RÁFAGA**

**AV PRO CFexpress B SX**

La **NUEVA tarjeta AV PRO CFexpress B SX 330 GB** se une a la tarjeta **AV PRO CFexpress B SX 160 GB**, ofrece capacidades ideales y velocidad crítica para fotografía de ráfaga continua y videoclips de alta resolución.

Diseñado con baja latencia y una velocidad de escritura sostenida de 1480 MB/s, los fotógrafos profesionales pueden capturar múltiples imágenes de alta resolución en rápida sucesión sin alcanzar los límites del búfer o experimentar retrasos. Obtenga una mayor resistencia de la tarjeta para la fotografía profesional de eventos y naturaleza con un rendimiento de alta velocidad que supera las necesidades de datos de los videoclips de alta tasa de bits y la fotografía en modo continuo en 12K+ RAW.

**LAS ALTAS EXIGENCIAS CUMPLEN CON EL RENDIMIENTO SOSTENIDO**

Los formatos más exigentes, como la grabación RAW de 12K+ o la fotografía de disparo continuo, suponen una gran carga de datos para la mayoría de los sistemas de cámaras. La tecnología Stable Stream™ de Angelbird permite un potente rendimiento de velocidad de escritura sostenida al garantizar que se mantenga un rango de velocidad confiable durante la duración de cada sesión de disparo para toda la capacidad de la tarjeta.

Es esta consistencia de grabación la que procesa de manera rápida y eficiente los datos visuales del sensor de la cámara, lo que da como resultado el contenido RAW de calidad de archivo más uniforme posible sin almacenamiento en búfer ni fotogramas perdidos.


**COMPATIBLE Y VERSATIL**

Las tarjetas Angelbird se someten a rigurosas pruebas en cámara, con los principales sistemas de cámaras para garantizar la compatibilidad y la versatilidad de los fotógrafos y productores de video que trabajan con varias marcas o modelos de cámaras o que las intercambian con frecuencia.

**Características notables de:  
AV PRO CFexpress B SE | 1 TB y AV PRO CFexpress B SX | 330 GB**

**Rendimiento de velocidad sostenida Stable Stream™**

Garantiza un rendimiento de lectura/escritura ininterrumpido para toda la capacidad de la tarjeta. **A picture containing text, screenshot, line, font

Description automatically generated   
  
Procesador Y2**

Poder de procesamiento excepcional para la creación de contenido de video y fotos RAW.

**Gestión térmica avanzada**

Elimina el daño potencial o la pérdida de fotogramas, protegiendo la tarjeta y el contenido durante un posible evento de sobrecalentamiento de la cámara, provocado por disparos de larga duración o fotografías en ráfaga continua.

**Consumo de energía mínimo**

Los componentes alimentados por bus reducen al mínimo la carga de la batería de la cámara, lo que permite mejorar el tiempo de funcionamiento.

**Protección contra pérdida de energía**

Señala un apagado seguro para proteger contra pérdida de contenido o daño en caso de una pérdida repentina de energía.

**Calidad de construcción sólida como una roca**

Protección contra la humedad, rayos X/imanes, golpes, polvo y temperaturas de funcionamiento extremas de -10 °C a 70 °C y

temperaturas de almacenamiento de -20 °C a 85 °C.

**Sticker-Free™**

Superficie lisa de la tarjeta sin pegatinas.

**Características notables de:  
AV PRO CFexpress B SE | 1 TB y AV PRO CFexpress B SX | 330 GB (continued):**

**Descarga rápida de datos**

Pase al trabajo de posproducción o administre la capacidad de la tarjeta con una velocidad de lectura máxima de 1785 MB/s combinada con el lector de tarjetas Angelbird CFexpress Tipo B que admite transferencias de datos de hasta 20 Gb/s \*.

*\** *Con sistema host compatible con USB-C 3.2 Gen 2x2*

**Compatibilidad y Durabilidad comprobada**

Para garantizar la compatibilidad de cámaras específicas, consulte angelbird.com/compatibility para obtener la guía completa.

**Actualizaciones de firmware a nivel de tarjeta**

Mantenga la compatibilidad y el conjunto completo de funciones de las tarjetas CFexpress Tipo B con actualizaciones de firmware realizadas con el lector de tarjetas Angelbird CFexpress. Para obtener más información sobre las actualizaciones de firmware, consulte angelbird.com/firmware-update.

**GARANTÍA LIMITADA DE 3 AÑOS Y SERVICIO DE RECUPERACIÓN DE DATOS INTERNO GRATUITO**El renombrado servicio de atención al cliente individualizado de Angelbird, con un servicio interno gratuito de recuperación de datos (hardware y software), está disponible para los productos Angelbird activados a través del sitio web de Angelbird dentro de los 30 días posteriores a la compra.

**GALERÍA**Todas las imágenes son de uso libre.

|  |  |
| --- | --- |
| **Angelbird trae NUEVAS capacidades superiores**  **para profesionales y creadores de próxima generación** Con un rendimiento mejorado y mayores capacidades, estas nuevas tarjetas de memoria ofrecen acceso de puerta de enlace a la tecnología líder en la industria, invitando a una nueva generación de creadores de contenido y profesionales a actualizarse a la tecnología CFexpress Tipo B. | **Angelbird AV PRO CFexpress B SE 1 TB y  AV PRO CFexpress B SX 330 GB** Con la tecnología Stable Stream™, Angelbird AV PRO CFexpress Tipo B SE 1 TB y SX 330 GB admiten un rendimiento de lectura/escritura ininterrumpida en toda la capacidad de la tarjeta. |
| **Angelbird AV PRO CFexpress B SE 1 TB**  Esta nueva tarjeta de memoria pone un rendimiento de escritura ininterrumpido de primera clase de 1300 MB/s en manos de un nuevo y emocionante grupo de talentos creativos listos para emprender proyectos ambiciosos en hasta 12K+ RAW. | **Angelbird AV PRO CFexpress B SX 330 GB**  Esta nueva tarjeta de memoria está diseñada con baja latencia y una velocidad de escritura sostenida de 1480 MB/s. Capture múltiples imágenes de alta resolución en hasta 12K+ RAW en rápida sucesión sin alcanzar los límites del búfer o experimentar retrasos. |
| **Sube de nivel tu juego creativo** El AV PRO CFexpress B SE 1 TB combina velocidad y capacidad para la producción avanzada de fotos y videos. Los creadores visuales de todos los niveles pueden producir videos fluidos de alta tasa de bits y capturar imágenes detalladas sin dudar en perder la toma. | **Héroe de la fotografía en ráfaga** El AV PRO CFexpress B SX 330 GB ofrece una capacidad ideal y una velocidad crítica para capturar momentos únicos en la vida de deportes de acción, vida silvestre, moda y reportajes de noticias. |
| A picture containing cameras & optics, camera, optical instrument, electronics  Description automatically generated  **Coge tu cámara y acepta el desafío**   Ambas tarjetas son compatibles con las populares cámaras insignia que pueden utilizar las funciones de la tarjeta CFexpress Tipo B, en su máximo potencial. Para obtener una garantía de compatibilidad de una cámara específica, consulte angelbird.com/compatibility. | A camera with a flash drive and memory cards  Description automatically generated with low confidence  **Construcción sólida y de calidad** Ambas tarjetas de memoria están diseñadas para soportar entornos de producción extremos. La tarjeta y los datos están protegidos contra golpes, rayos X, imanes, ESD, humedad y temperaturas extremas. |
| A picture containing electronics, electronic device, output device, computer  Description automatically generated  **El major compañero de Postproducción** El lector de tarjetas CFexpress B MK2 de Angelbird ofrece una descarga rápida de archivos basada en USB-C y la capacidad de realizar actualizaciones de firmware en tarjetas Angelbird CFexpress Tipo B. | A camera and memory cards next to a computer  Description automatically generated with low confidence **Protección fiable para tarjetas de memoria CFexpress B** Fabricado en un duro aluminio anodizado, el CFexpress B Media Tank™ de Angelbird almacena y transporta de forma segura hasta 4 tarjetas de memoria CFexpress Tipo B. |

**Cuadro de datos  
AV PRO CFexpress B SE  
AV PRO CFexpress B SX**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **AV PRO CFexpress B SE** | | **AV PRO CFexpress B SX** |
| **Capacidad** | 512 GB | **1 TB NUEVO** | 160 GB **330 GB** **NUEVO** |
| **Aplicación** | Combinación versátil de velocidad y capacidad para una variedad de producción de contenido de video y fotos ligeras. | Capacidad integral para la producción de contenido de fotos y videos de máximo nivel. | Ultra alta velocidad y capacidades ideales para fotografía y video en modo continuo. |
| **Velocidad de lectura sostenida** | 1785 MB/s | 1785 MB/s | 1785 MB/s |
| **Velocidad de escritura sostenida** | 800 MB/s | 1300 MB/s | 1480 MB/s |
| **Máxima velocidad de lectura** | 1785 MB/s | 1785 MB/s | 1785 MB/s |
| **Máxima velocidad de escritura** | 850 MB/s | 1550 MB/s | 1600 MB/s |
| **4K, 6K, 8K RAW Video y Foto** | SI | SI | SI |
| **12K+ RAW Video y Foto** | NO | SI | SI |

¹ Velocidades basadas en pruebas internas. Las velocidades de transferencia y la capacidad reales pueden variar según el hardware del sistema y otros factores. La compatibilidad con 4K, 6K, 8K y Full HD puede variar según el dispositivo host, los atributos del archivo y otros factores.  
  
\*\*  
ARRI® es una marca registrada de Arnold & Richter Cine Technik GmbH & Co  
Atomos® es una marca registrada de Atomos Global Pty. Ltd.  
RED® es una marca registrada de RED.COM, LLC  
Sony® es una marca registrada de Sony Corporation  
  
Otros nombres de productos utilizados en este documento son solo para fines de identificación y son propiedad de sus respectivos dueños. Angelbird renuncia a todos y cada uno de los derechos sobre esas marcas.