# Peli lanza la maleta Peli™ 1700 G2 Protector

**Barcelona, julio de 2023** - Peli Products, S.L.U., líder global en el diseño y fabricación de maletas protectoras de alto rendimiento, soluciones de embalaje con control de temperatura y sistemas portátiles de iluminación avanzados, anuncia el lanzamiento de la maleta **Peli™ Protector 1700 G2**.



Desde 1976, las maletas Peli™ Protector son la respuesta a las necesidades de protección de los equipos más delicados. Estas maletas cuentan con un diseño resistente y se pueden utilizar en los entornos más adversos del planeta. Las maletas Peli siempre sobreviven, tanto en el frío extremo del Ártico como en el fragor de cualquier conflicto bélico.

Juego de 3 piezas de espuma protectora

Ruedas de poliuretano de alta resistencia con rodamientos de acero inoxidable

Indestructible, estanca al agua y al polvo

Núcleo interior de célula abierta y paneles exteriores rígidos: resistente y ligera

Asa lateral abatible

Cierres de doble recorrido fáciles de abrir

Pernos y candados con refuerzos de acero inoxidable

Válvula de compensación automática de la presión: equilibra la presión interior y mantiene la estanqueidad al agua

Anillo de sellado

La maleta Peli™ Protector 1700 G2 está disponible en color negro, con o sin espuma y cuenta con la legendaria garantía de por vida que ofrece la empresa en este tipo de productos (donde lo permita la ley).

Durante más de 45 años, Peli™ ha diseñado y fabricado las maletas protectoras más resistentes del mundo, y esto es solo el comienzo.

**DIMENSIONES**

**INTERIOR -** 90.8 x 34.3 x 13.3 cm

**EXTERIOR** - 96.8 x 40.6 x 15.5 cm

**profundidad tapa** - 4.4 cm

**profundidad base** - 8.9 cm

**profundidad total** - 13.3 cm

**volumen interior** - 0.042 m³

**Padlock Hole Diameter** - 12.7 cm

**MATERIALES**

**Cuerpo -** Polypropylene

**Cierre** - ABS

**Anillo de sellado de neopreno** - Polymer

**Pasadores** - Stainless Steel

**Espuma** - 1.3 lb Polyurethane

**Cuerpo de compensación** - ABS

**Respiradero de compensación** - 3 Micron Hydrophobic Non-Woven

**PESO**

**Con espuma** - 7.7 kg

**Sin espuma** - 7.3 kg

**Flotabilidad** - 62.1 kg

**Master Pack Weight** - 8.7 kg

**TEMPERATURA**

**temperatura mínima** – (-40 °C)

**temperatura máxima** – (98.9 °C)

**CERTIFICACIONES**

IP67

MIL C-4150J

Def Stan 81-41