# Hasselblad XCD 3,4/75P

# Objetivo ligero para retratos

Madrid 07 de Noviembre, 2024

El Hasselblad XCD 3.4/75P es un objetivo estándar con una distancia focal equivalente a 59 mm full frame, que combina un potente rendimiento con un diseño ligero y ágil. No solo destaca el atractivo de su trabajo por su excepcional calidad óptica, gracias a sus múltiples e ingeniosos elementos de diseño liviano, la experiencia fotográfica es gratificante y prima la sencillez. Este nuevo objetivo es ideal para fotografía de retrato y callejera.

Imagen en blanco y negro

Descripción generada automáticamente con confianza baja

* Distancia focal equivalente de 59mm
* 24% más corto que el XCD 2,8/65
* 45% más ligero que el XCD 2,8/65
* Apta para retrato

# Dominar Luz y Sombra, Liberar Brillo

|  |
| --- |
|  |
| **Grupo de Lentes** |

El XCD 3.4/75P adopta una estructura óptica de diez elementos en diez grupos, incluidos un elemento asférico y tres elementos ED, que suprimen eficazmente la dispersión cromática. Este sofisticado diseño da como resultado una forma compacta y ofrece un potente rendimiento óptico que satisface las demandas de resolución de un sensor de 100 megapíxeles. Tanto en el centro como en los bordes del encuadre, proporciona imágenes nítidas y claras, así como también, colores vivos y realistas.

Además, en comparación con los objetivos XCD 4/28P y XCD 4/45P de la misma serie, la apertura máxima del XCD 3.4/75P se amplía de f/4 a f/3.4. Esto permite capturar más detalles en retratos con poca luz y produce un bokeh más atractivo.

# Explorar temas diversos con una perspectiva única

El XCD 3.4/75P es el objetivo de formato medio de mayor distancia focal y apertura de la serie XCD P hasta la fecha\*. Con una distancia focal equivalente a 59 mm, se sitúa entre los objetivos estándar y teleobjetivos medios, combinando así las ventajas de ambos. Es adecuado para retratos de cuerpo entero y medio cuerpo, fotografía callejera y naturaleza muerta.

La mayor distancia focal combinada con la apertura máxima de f/3,4 proporciona un bokeh suave y natural, que crea imágenes de retratos agradables. Su rendimiento rivaliza con el del XCD 2.8/65, un objetivo conocido por su gran apertura.

*\*Conclusión basada en datos de noviembre de 2024.*

Persona de cabello negro

Descripción generada automáticamente

(Ejemplo: Retrato y Bokeh; Foto: Irene Rudnyk X2D-XCD 75P)

Imagen que contiene exterior, persona, edificio, vistiendo

Descripción generada automáticamente

(Ejemplo: Retrato medio cuerpo; Foto: Jiaze Wang X2D-XCD 75P)

**Elegancia en Ligereza**

### El XCD 3.4/75P continúa el lenguaje de diseño de la nueva generación de los objetivos de la serie XCD P. Su elegante cuerpo metálico se ve acentuado por un característico patrón en «H» alrededor del anillo de enfoque, que resalta el estilo distintivo de Hasselblad.

Con un peso de sólo 398 g y una longitud de sólo 71 mm, es un 45% más ligero y un 24% más corto que el XCD 2.8/65, lo que lo convierte en la opción ideal para la fotografía de retratos y de calle

(Ejemplo: Fotografía Callejera ; Foto:Clarissa Bonet X2D-XCD 75P)

Un edificio de ladrillo

Descripción generada automáticamente

# Enfoque en la Belleza

El XCD 3.4/75P adopta un motor paso a paso lineal y un grupo de lentes de enfoque más ligero y pequeño, lo que significa que el grupo de lentes de enfoque puede alcanzar rápidamente la posición de enfoque y lograr una parada precisa, dando como resultado un enfoque más sensible.

El motor paso a paso lineal permite un control más preciso del grupo de lentes de enfoque, mejorando la precisión del enfoque, mientras que el grupo de lentes de enfoque más liviano y pequeño permite un enfoque más rápido. Cuando se combina con cámaras digitales de medio formato del Sistema X o del Sistema V compatibles con PDAF (enfoque automático por detección de fase), apreciará la experiencia de un enfoque rápido, silencioso, preciso y flexible.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **Motor de pasos** | **Grupo de lentes de enfoque** |

# Silencioso y Sutil, capta momentos impactantes

|  |
| --- |
|  |
| **Obturador de Laminas** |

El XCD 3.4/75P incorpora un módulo de obturador de láminas compacto que funciona con un nivel mínimo de vibración y ruido. Esto le permite disparar con confianza en entornos silenciosos.

Además, el obturador de láminas ofrece velocidades de hasta 1/2000 segundos, lo que facilita la captura de sujetos en movimiento a alta velocidad. También admite la sincronización del flash a todas las velocidades, lo que le permite utilizar el flash para oscurecer el fondo circundante y resaltar el sujeto incluso a plena luz del sol, consiguiendo unos resultados excepcionales.