**BENQ presenta nuevo monitor de la Serie DESIGNVUE: PD3226G**

Madrid, marzo 2025

BenQ, reconocido productor de monitores profesionales para fotógrafos, videógrafos y diseñadores, se complace en anunciar el lanzamiento del nuevo monitor PD3226G de 32” 4K UHD (3840x2160) y 144Hz. Fabricado específicamente con todas las comodidades y especificaciones que requiere el trabajo de Diseñadores y Creativos.

**BenQ PD32236G Monitor para Diseñadores de 32” 4K 144Hz Thunderbolt 4**

El BenQ PD3226G es un monitor para creativos de 32” 4K UHD diseñado para profesionales de desarrollo de videojuegos, animación y efectos visuales, ofreciendo una combinación perfecta de precisión, rendimiento y versatilidad. Su tasa de refresco de 144Hz proporciona una claridad de movimiento ultra suave, lo que lo hace ideal para flujos de trabajo rápidos. La tecnología AQCOLOR de BenQ asegura una precisión de color Delta E ≤ 2, 95% P3 y 100% sRGB/Rec.709, con calibración de fábrica y validación Pantone SkinTone para una fidelidad de color realista. Equipado con conectividad avanzada Thunderbolt 4, el monitor soporta transferencia de datos de 40Gbps, entrega de energía de 90W y encadenamiento en cadena (daisy chain) dual 4K para una máxima productividad. Diseñado con la ergonomía en mente, ofrece ajustes de altura, inclinación, giro y pivote para un confort óptimo durante largas sesiones creativas. Optimizado para usuarios de Mac, cuenta con el modo M-Book para una coincidencia precisa de colores y ICCsync para una sincronización fluida de perfiles. Otras características incluyen un interruptor KVM integrado para controlar dos sistemas con un solo teclado y ratón, y un control Hotkey Puck inalámbrico para un acceso rápido a la luminosidad, contraste y otros ajustes. El PD3226G es la herramienta definitiva para los creadores que buscan rendimiento y precisión de color para dar vida a sus visiones.

**Características Principales:**

**144Hz de refresco para una claridad de movimiento precisa**

La tasa de refresco de 144Hz mejora la claridad de movimiento, ofreciendo imágenes ultrafluidas y precisas, esenciales para diseñadores de videojuegos. Optimizado para desarrollo de juegos, animación y flujos de trabajo de alta exigencia.

**Confíanza en el color**

BenQ AQCOLOR garantiza una \*\*"Reproducción Precisa"\*\*, ofreciendo precisión de color lista para usar con Delta E ≤ 2, una cobertura de color amplia del 95 % P3, uniformidad de esquina a esquina y un informe de calibración de fábrica. Todas las características se prueban rigurosamente para garantizar la coherencia, brindando a los diseñadores una precisión inigualable y total confianza en el color.

**Certificado por reconocidos sellos independientes**

Con validación Pantone y Pantone SkinTone, diseñado para profesionales que necesitan una pantalla que logre la máxima autenticidad al mostrar colores del mundo real.

Cada monitor BenQ DesignVue para diseñadores está completamente verificado por CalMan. Los profesionales creativos exigen excelencia, y BenQ lo cumple.

**Colores siempre precisos y consistentes**

Ofrece precisión de color a largo plazo y una gestión del color intuitiva en todas las pantallas, proporcionando una base de confianza para que los creadores diseñen con autenticidad y perfeccionen cada detalle.

**Software de calibración BenQ Palette Master Ultimate**

Logra una coincidencia de color más precisa. Ofrece una calibración sencilla sin necesidad de experiencia. Sigue menús visuales e indicaciones claras para una calibración por software que cumple con los estándares internacionales.

Si no tienes calibrador, descarga el Display ColorTalk para una coincidencia de color intuitiva, ¡sin necesidad de herramientas adicionales!

**Conexión Thunderbolt 4 todo en uno**

Thunderbolt 4 transmite imágenes, vídeos y datos sin interrupciones, proporcionando hasta 90W de potencia a través de un solo cable. Admite una transferencia de datos ultrarrápida de 40 Gbps y la conexión de hasta dos monitores 4K o un monitor 8K. Además, es totalmente compatible con USB-C.

**Daisy Chain**

La conexión en cadena (Daisy Chain) amplía tu espacio de trabajo a dos monitores 4K 144Hz, gracias a la alta velocidad de transferencia.

**KVM integrado**

Con la funcionalidad de KVM integrado (teclado, vídeo y ratón), los monitores permiten controlar dos sistemas con un solo conjunto de teclado y ratón. Cambia entre ellos con un clic para mejorar la eficiencia.

**Trabaja sin reflejos en la pantalla**

El panel Nano Matte de BenQ cuenta con certificación TÜV como libre de reflejos, lo que significa que difunde la luz ambiental y te permite ver tu trabajo con precisión sin reflejos en la pantalla. Disfruta de una mayor comodidad visual durante largas sesiones de diseño.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Spec Category | Spec Attribute | PD3226G |
| System | Product Segment | Vertical |
| System | Sub-Segment | Designer |
| Display | Screen Size | 31.5 |
| Display | Aspect Ratio | 16:09 |
| Display | Panel Type | IPS |
| Display | Backlight Technology | LED backlight |
| Display | Resolution (max.) | 3840x2160 |
| Display | Viewing Angle (L/R) (CR>=10) | 178°/178° |
| Display | Brightness (peak)(HDR) | 400 cd/m2 |
| Display | Brightness (typ.) | 400 cd/m2 |
| Display | Color Gamut | 100% sRGB;100% Rec.709;95% P3 |
| Display | Color Temperature | 5000K;6500K;9300K;User Define |
| Display | Display Mode | 1:1;Aspect Ratio;Full |
| Display | Gamma | 1.8 - 2.6, sRGB |
| Display | HDR | HDR10;VESA DisplayHDR 400 |
| Display | Native Contrast | 1200:01:00 |
| Display | Refresh Rate (Hz) | 144 |
| Display | Response Times (GtG) | 1 |
| Display | PPI | 140 |
| Display | Display Colors | 1.07 billion colors |
| Display | Display Area | 698.11mm(H) x 392.69mm(V) |
| Display | Display Screen Coating | Nano Matte |
| Display | Pixel Pitch | 0.182 |
| Display | Color Bit | 10 |
| Display | HDCP | 2.3 |
| Display | OSD Language | Arabic;Chinese (simplified);Chinese (traditional);Czech;Deutsch;English;French;Hungarian;Italian;Japanese;Korean;Netherlands;Polish;Portuguese;Romanian;Russian;Spanish;Swedish |
| Display | AMA | Yes |
| Display | Color Mode | User1;User2;DCI-P3;Display P3;Rec.709;sRGB;HDR;M-Book;DICOM;CAD/CAM;Animation;Darkroom |
| Display | Burn-in Cleaner | Yes |
| Display | Zero Bright Dot | Yes |
| Audio | Built-in Speaker | 3Wx2 |
| Audio | Headphone Jack | Yes |
| Video Signal Data | Hor. Frequency (KHz) | 27-326 |
| Video Signal Data | Ver. Frequency (Hz) | 24-144 |
| Video Signal Data | Video Bandwidth (MHZ) | 1310 |
| Power | Voltage Rating | 100 - 240V |
| Power | Power Consumption (normal) | 55 |
| Power | Power Consumption (max) | 240 |
| Power | Power Consumption (sleep mode) | < 0.5 |
| Power | Power Supply | Built-in |
| Power | Power Delivery(USB C / Thunderbolt ) | 90 |
| Dimension and Weight | Tilt (down/up) | -5˚ - 20˚ |
| Dimension and Weight | Swivel (left/right) | 30˚/30˚ |
| Dimension and Weight | Pivot | 90˚ |
| Dimension and Weight | Height Adjustment Stand | 150 |
| Dimension and Weight | CTN Dimensions (HxWxD) (mm) | 670x790x188 |
| Dimension and Weight | Dimensions  (HxWxD) (Landscape) (mm) | 486.3-636.3x714.3x242 |
| Dimension and Weight | Dimensions (HxWxD) (mm) | 486.3-636.3x714.3x242 |
| Dimension and Weight | K Locker | Yes |
| Dimension and Weight | VESA Wall Mount | 100x100 |
| Dimension and Weight | Dimensions (HxWxD) (Pivot) (mm) | 775.9x430.5x242 |
| Dimension and Weight | Dimensions  (HxWxD) (w/o Base) (mm) | 430.5x714.3x75.7 |
| Dimension and Weight | Net Weight (kg) | 9.7 |
| Dimension and Weight | Net Weight (w/o Base)(kg) | 7 |
| Dimension and Weight | Gross Weight (kg) | 14.6 |
| Accessories | Power Cable | 1.8 |
| Accessories | Signal Cable | HDMI (v2.1);­Thunderbolt 4(1m);USB 3.2 |
| Accessories | Other Accessories | QSG;Warranty Card;Calibration Report;Safety Instruction;Hotkey Puck G3 |
| Connectivity | DisplayPort (v1.4) | 1 |
| Connectivity | HDMI (v2.1) | 1 |
| Connectivity | Thunderbolt 4 (PowerDelivery 90W, DisplayPort Alt Mode, Data) | 1 |
| Connectivity | Thunderbolt 4 out ( PowerDelivery 15W ) | 1 |
| Connectivity | Daisy Chain Technology | Thunderbolt |
| Connectivity | USB C ( DisplayPort Alt Mode, Data, not support PowerDelivery) |  |
| Connectivity | All-in-One Connection | Thunderbolt(3/4/5) |
| Connectivity | USB Type-A downstream (USB 3.2 Gen 2, 10 Gbps, power charging 4.5W) | 3 |
| Connectivity | USB Type-C downstream (USB 3.2 Gen 2, 10 Gbps, power charging 4.5W) | 1 |
| Connectivity | USB Type-C upstream (USB 3.2 Gen 2, 10 Gbps, data only) | 1 |
| Eye Care | Low Blue Light | Yes |
| Eye Care | Flicker-free Technology | Yes |
| Certification | Mac Compatible | Yes |
| Certification | Windows®  WHQL | Windows®11 |
| Certification | Calman Verified | Yes |
| Certification | Pantone SkinTone™ Validated | Yes |
| Certification | Pantone Validated | Yes |
| Certification | Solidworks | Yes |
| Certification | TUV Certificate | Flicker-free;Low Blue Light;Reflection Free |
| Professional | Animation mode | Yes |
| Professional | Auto Pivot | Yes |
| Professional | Darkroom mode | Yes |
| Professional | KVM Switch | Yes |
| Professional | Video Format Support | Yes |
| Professional | DualView | Yes |
| Professional | CAD/CAM mode | Yes |
| Professional | PIP/PBP | Yes |
| Professional | Hotkey Puck G3 | Yes |
| Professional | Factory Calibration Report | Yes |
| Professional | Delta E(avg) | ≤2 |
| Professional | ICCsync | Yes |
| Professional | Uniformity Technology | Yes |
| Gaming | FreeSync Premium | Yes |
| Software | Palette Master Ultimate | Yes |
| Software | Display ColorTalk | Yes |
| Software | Display Pilot 2 | Yes |
| Software | Display Quickit | Yes |