# Hasselblad XCD 2,8-4/35-100E

# Lente Zoom Estándar

Madrid 26 Agosto, 2025

El XCD 2,8-4/35-100E es un versátil lente zoom estándar que conecta sin interrupciones las distancias focales de gran angular a teleobjetivo medio. Con un zoom óptico aproximado de 3x¹ y la excelencia óptica insignia de la Serie E, este único lente domina un extraordinario rango de disciplinas fotográficas—desde paisajes panorámicos e íntimos retratos hasta fotografía callejera dinámica y momentos de viaje espontáneos. Su luminosa apertura máxima f/2.8 en el extremo gran angular te permite capturar instantes fugaces incluso en condiciones de luz difíciles, al tiempo que genera un bokeh exquisito que envuelve al espectador en tu narrativa visual.

* (28-76mm) Distancia Focal Equivalente
* (f/2.8) Apertura Máxima
* (STM) Motor de Autoenfoque de Alta Velocidad
* (1/4000s) Obturador de Láminas Ultra-Rápido

## Incontables escenas en un solo objetivo

El XCD 2,8-4/35-100E ofrece una distancia focal equivalente de 28-76mm con un zoom óptico aproximado de 3x¹, abarcando los rangos esenciales de gran angular, estándar y teleobjetivo medio. Ya sea capturando la amplitud de un paisaje, la espontaneidad de la calle o la intimidad de un retrato, este objetivo responde con total seguridad. Comparado con el XCD 3,5-4,5/35-75, su mayor alcance en telefoto aporta una flexibilidad compositiva extra, ideal para las exigencias dinámicas de la fotografía callejera y de viajes.

**Potencia lumínica excepcional**

La amplia apertura máxima f/2.8 en el extremo gran angular —notablemente más luminosa que la f/3.5 del XCD 3,5-4,5/35-75— abre nuevas posibilidades creativas. Dispara con confianza en escenas con poca luz, utilizando velocidades más rápidas, y consigue un bokeh suave y envolvente que hace que tus sujetos brillen con protagonismo.

**Excelencia óptica insignia, en cada fotograma**

La Serie E alcanza un nuevo nivel de rendimiento con el XCD 2,8-4/35-100E. Su complejo diseño óptico de 16 elementos en 13 grupos —incluyendo 3 elementos asféricos y 5 ED— garantiza una resolución sobresaliente, a la altura de los sensores de 100 megapíxeles. De esquina a esquina, en todas las focales y aperturas, disfrutarás de una nitidez impecable acompañada de un bokeh suave, siempre fiel a los exigentes estándares de Hasselblad. Cada detalle se conserva con claridad asombrosa y cada color se reproduce con un realismo vibrante.

**Precisión rápida, respuesta instantánea**

El XCD 2,8-4/35-100E integra un avanzado motor de pasos que marca un nuevo estándar de rendimiento en la gama XCD². Potente y refinado, mueve sin esfuerzo el grupo de enfoque interno, trabajando en sintonía con algoritmos de precisión para ofrecer un autofoco intuitivo, rápido y fluido.  
Combinado con el enfoque continuo AF-C³ de la X2D II 100C, este objetivo se convierte en una herramienta formidable para capturar movimiento, siguiendo sujetos con precisión y congelando el instante decisivo con nitidez excepcional.

**De los instantes a los minutos**

Su obturador de láminas integrado amplía tu libertad creativa con un rango extraordinario: desde 1/4000s hasta 68 minutos, con sincronización de flash completa en todas las velocidades. Desde equilibrar un flash de relleno a plena luz del sol, hasta trabajar con aperturas amplias en exteriores luminosos, podrás llevar tu visión creativa sin limitaciones.

**Ingeniería refinada con tres anillos de control**

Construido en metal forjado de precisión, el cuerpo del objetivo refleja la apuesta de Hasselblad por el diseño minimalista y la calidad duradera. A pesar de su rango de zoom y su luminosidad, mantiene un formato compacto: solo 894 g⁴ y 133 mm⁵ de longitud, un 19% más ligero y un 10% más corto que el XCD 3,5-4,5/35-75.

* **19% más ligero** que el XCD 3,5-4,5/35-75
* **10% más corto** que el XCD 3,5-4,5/35-75

Además de los anillos de zoom y enfoque, el XCD 2,8-4/35-100E incorpora el reconocido anillo de control de la Serie XCD V. Personalízalo a tu flujo de trabajo y ajusta velocidad de obturación, apertura, ISO, EV o cambio de sujeto⁶ con un simple giro.  
El icónico logotipo “H” presente en los anillos de enfoque, zoom y control se combina con el grabado de marca y el prestigioso emblema “V”, dando forma a un objetivo que rinde con la misma elegancia con la que luce.

¹ Relación de zoom real: 2.86x.

² A partir del 25 de agosto de 2025.

³ No disponible con el obturador electrónico.

⁴ El peso excluye tapas y parasol.

⁵ Longitud medida con el lente en posición gran angular de 35mm.

⁶ Solo compatible con la X2D II 100C.